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ecowo GmbH 			Geschäftsführung: 				Mitglied im Verband der
Sitz der Gesellschaft: 			Thomas Beutner				Immobilienverwalter
Bochum				Konstantina Kanellopoulos			Deutschland e.V. und im Bundesfachverband der
Amtsgericht Bochum			Helene von Roeder				Immobilienverwalter e.V. 
[image: ]HRB 13643
USt-IdNr. DE243758713 


[image: ][image: ]
WEG 1132 Blocksberg 2, 4, 8 – 10 / Brunswiker Str. 35 - 45
Sanierung von Dachgauben Brunswiker Str. 37 - 39


Leistungsverzeichnis


	[image: ][image: HPLogo]Vonovia
Immobilien Treuhand GmbH

Sitz der Gesellschaft:
Bochum
Amtsgericht Bochum
HRB 13643
USt-IdNr. DE243758713

Geschäftsführung:
Thomas Beutner
Konstantina Kanellopoulos
Helene von Roeder

Mitglied im Dachverband Deutscher Immobilien-verwalter e. V. und im Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V.






www.vonovia-immobilientreuhand.de
kontakt@vonovia.de
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	Pos.
	Bezeichnung
	Menge
	Einh.
	E.Preis/€
	Gesamt/€

	1
	Baustelleneinrichtung



	1.1
	Arbeits- und Schutzgerüst 
	1
	Stk
	€
		€

	1.2
	Verlängerte Vorhaltung
Nach Ablauf der vereinbarten Grundvorhaltezeit von 
6 Wochen.
Die Vorhaltungskosten der Vorposition werden ab 
der 7. Woche je weitere, angefangene Woche bis zur Gerüstfreimeldung berechnet.
	1
	Woche
	€
		€

	1.3
	Böcker AHK 36, Anhängerkran für Lastentransport, liefern, vorhalten und wieder abfahren
	1
	Stk
	€
		€

	1.4
	Bautoilette/Baustelleneinrichtung für die Ausführungszeit
	1
	Stk
	€
		€

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gesamt
	€

	

2
	

Gaubendach – Modernisierung
	
	
	
	

	2.1
	Eindichtung vom Gaubendach wie folgt:
	3
	Stk
	€
		€

	
	
1. Vorhandene Dacheindeckung aufnehmen,
bauseits lagern und nach Fertigstellung wieder neu zur Dacheindeckung verwenden.
2. Dachlattung mit Unterspannbahn abnehmen, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen
3. vorhandene defekte Wärmedämmung ausbauen und gegen eine neue Aufsparrendämmung, (Bauder PIR SF 100mm oder glw.) austauschen
4. Dachfläche mit einer Rauspundschalung verschalen.
5.  Wasserdichtes Unterdach mit einer Unterspannbahn (Delta Alpin oder glw.) dichten
6. Konterlattung und Dachlattung herstellen.
7. Unterschläge und Stirnbretter mit einem Resopalstreifen, ___ mm, Farbe: _____ bekleiden
8. Dachrinne aus Titanzink, 6ltg, liefern und mit Gefälle zu den Abläufen verlegen, inkl. Fallrohr
9. Dacheindeckung mit dem bauseits liegenden Material wieder sturmsicher eindecken
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gesamt
	€

	
	
	
	
	
	

	3
	Gaubenwangen - Modernisierung
	
	
	
	

	3.1
	Gaubenwangen & -front wie folgt sanieren:

1. Vorhandene Bekleidung bestehend aus Faserzementplatten und Gaubeneinfassung demontieren und fachgerecht als Sondermüll entsorgen
2. Gaubenflächen mit einer Wärmedämmung aus Polyurethanplatten (Stärke 100mm) und eine Sperrholzplatte als Unterkonstruktion bekleiden
3. Vordeckung und Dampfsperre liefern und einbauen
4. Gaubeneinfassung mit Walzbleiwinkeln liefern, kanten, befestigen und verschweißen
5. Gaubenflächen bekleiden mit Faserzementplatten, Göße 20cm/20cm, liefern und in gerader Deckung mit seitlichen Höhen-Überstand von 4cm bekleiden
6. An- und Abschlussbleche aus Titanzink, liefern, kanten und montieren
	3
	Stk
	€
		€

	
	
	
	
	Gesamt
	€





Bitte füllen Sie das LV zwecks Angebotsstellung mit Einzelpreisen und Gesamtpreisen aus.


Mit freundlichen Grüßen


Jörg Vogler
WEG Verwaltung
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